**Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2**

Besonders leichte Betätigung

Wandmontage L. 110 mm

Artikelnummer: **741500**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Wandmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing verchromt, Anschluss G 1/2B, L. 110 mm.

Markierungen blau und rot im Lieferumfang enthalten.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.