**Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Einhebelmischer**

Einhebelmischer, Set 1/2

Für UP mit Wandanschlussbogen, wasserdicht

Artikelnummer: **254CBOX**

Ausschreibungstext

Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Einhebelmischer, Set 1/2 (Rohbauset):

- Flansch mit integrierter Dichtung.

- Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.

- Wasseranschluss von oben.

- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).

- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).

- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

- Vorabsperrungen mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.

- Brause-Einhebelmischer.

- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten 2551 oder 2551EP bestellen.